	SS8IIR 顶级低音扬声器
价格:￥213.00 
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　　丹麦P.M.K双层云母高强振膜，高顺性、高泡折环，高阻尼防尘帽，低频响应平直宽广。低音浑厚、强劲，力度感强，中频通透自然，音色甜美、圆润。 
　　高性能双磁体全耦合屏蔽式防磁磁路系统，高强宽边防覆铁盆架。无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈，承受功率特大。长冲程线性位移设计，动态范围宽广，低频失真度小等特点。 
　　该单元适用于家用Hi-Fi二分频倒相书架式音箱的低中频单元，同时更宜于三分频倒相落地式音箱系统中的低频单元。 
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SS8IIR 顶级低音扬声器技术参数
 额定阻抗： 

 5Ω 

 谐振频率： 

 20Hz 

 额定功率： 

 80W 

 最大功率： 

 160W 

 灵敏度(2.83v/1m)： 

 94dB 

 重量： 

 3.6kg 

 音圈直径： 

 50mm 

 直流电阻： 

 4.2Ω 

 音圈卷宽： 

 22mm 

 音圈线材： 

 耐高温SV线 

 音圈骨架： 

 耐高温K 

 磁路型式： 

 屏蔽式防磁磁路 

 磁体材料： 

 高性能铁氧体 

 力系数(BL值)： 

 12.5N/A 

 磁隙高度： 

 8.0mm 

 最大线性位移： 

 7.0mm 

 顺性： 

 1172uM/N 

 机械Q值： 

 3.61 - 

 电Q值： 

 0.18 - 

 总Q值： 

 0.17 - 

 振动质量： 

 56g 

 等效容积： 

 219.3L 

 箱体类型： 

 导相式 

 推荐箱体净容积： 

 45L 

 导相管调谐频率： 

 35Hz 

 箱体在自由场-3db频率： 

 33Hz 
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【提供建议】【评论】【推荐】【打印】【关闭】
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	DMA-A 参考级中音扬声器
价格:￥221.00 
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美国权威杂志上对惠威DMA中肯的评价： 

"这个DMA显然属于顶级行业！" 
"如果现在你还认为中国只能生产低档扬声器，请再重新考虑一下，这款DMA中音单元确实同他的欧洲对手不分上下，虽然惠威总部在加拿大，但是生产基地却是在中国。" 
-Vance Dickason美国专业V.C杂志1995年12月 
Hi-end参考级中音扬声器DMA-A-DMA的新一代改良型！ 
DMA-A-新型低失真导相谐振式结构中音扬声器采用天然纤维编织特殊阻尼涂敷50mm球顶中音振膜，声音自然准确。大功率铝骨架音圈配合铜包铝绕线，加大功率输出，导相谐振式结构，降低单元谐振峰的Q值，减少失真，延宽低频响应范围。 
惠威特有的双磁钢全对称磁路系统，低失真导相谐振式结构，灵敏度高，进一步降低失真。低失真导相谐振式结构在中音扬声器振膜后方有一个通气孔，在孔的出口是一个大体积强吸声的无谐振封闭后腔。振动系统包括振膜、音圈、振膜后方少量的空气体积，通气孔以及封闭罩组成一个倒相式声学谐振系统，通气孔内部空气体积决定通气孔的调谐频率在阻抗曲线峰中点附近，减少中音扬声器在这个频段的振幅，改善失真，低于调谐频率段能量则被空腔吸收，所以声压输出在低频率段可以平滑衰减，并等效为一个接近24db/oct声学高通滤波器， 
由于中音扬声器主要失真发生在谐振频率段，通过这种低失真导相谐振式结构，可以压低这个频段失真，使扬声器在整个工作频率都会处于低失真工作状态。另外，即使输入滤不干净的低频率段作号，由于低失真导相谐振式结构声学滤波作用，扬声器也发不出这些声音。 
DMA-A适用于高级参考监听系统中音单元。 
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DMA-A 参考级中音扬声器技术参数
 额定阻抗： 

 5Ω 

 谐振频率： 

 630Hz 

 额定功率： 

 80W 

 最大功率： 

 150W 

 灵敏度(2.83v/1m)： 

 92dB 

 重量： 

 1.6kg 

 音圈直径： 

 50mm 

 直流电阻： 

 4.3Ω 

 音圈线材： 

 耐高温铜包铝线 

 音圈骨架： 

 耐高温AL 

 磁路型式： 

 屏蔽式防磁磁路 

 磁体材料： 

 高性能铁氧体 

 推荐分频点： 

 >800Hz,<6000HZ 
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【提供建议】【评论】【推荐】【打印】【关闭】
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	SD1.1-A 顶级高音扬声器
价格:￥195.00 
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　　SD1.1-A为惠威广受好评的SD1.1新款。是惠威家庭影院系列单元之一。采用德国天然纤维顶级球形振膜原厂振动组件, 由美国惠威工程师精心设计, 在保持惠威原有SD1.1抑制谐振频率段能量技术基础上,大幅度增加高音单元功率承受能力延伸单元高频带宽, 增加单元线性声压输出范围, 极大的改善了单元失真度, 在大功率输入, 声压输出高达96dB时, 总谐波失真在2.5kHz以上全部小于1%。采用有限元模拟高强度镀铝面板，外观极为美观, 防磁对称低失真磁路设计, 音质干净、圆润，保持了D系列原有的韵味。 

　　这个高音特别适合三分频系统使用。 

　　推荐分频点>2kHz配合12dB~24dB/oct分频器。 

设计： Swans Speaker systems ,Inc.(USA) 
设计师：Frank Hale 
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SD1.1-A 顶级高音扬声器技术参数
 额定阻抗： 

 5Ω 

 谐振频率： 

 1200Hz 

 额定功率： 

 15W 

 最大功率： 

 30W 

 灵敏度(2.83v/1m)： 

 91dB 

 重量： 

 1.0kg 

 音圈直径： 

 25mm 

 直流电阻： 

 4.6Ω 

 音圈线材： 

 耐高温铜包铝线 

 音圈骨架： 

 耐高温Aluminum 

 磁路型式： 

 屏蔽式防磁磁路 

 磁体材料： 

 高性能铁氧体 

 推荐分频点： 

 >2000Hz 
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【提供建议】【评论】【推荐】【打印】【关闭】
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